Kraków, 28.02.2023 roku

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

***dot. sprawy :* Sprawa nr:** **MDK/1/2023**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego postępowania naRozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach57, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1. W celu złożenia rzetelnej oferty oraz równej i uczciwej konkurencji proszę o doprecyzowanie na rysunku K11 rzędnych wysokościowych – brak ich w dokumentacji.

Ad. 1. Rzędne wysokościowe znajdują się w projekcie architektury załączony przekrój BB, rys. 10-A.

2. W celu złożenia rzetelnej oferty oraz równej i uczciwej konkurencji jeszcze raz prosimy o pełną odpowiedź na pytania nr:

*8. Prosimy o udostępnienie dokumentacji ze wskazaniem i opisem gdzie są montowane elementy stalowe z zestawienia z rys K-9.*

Ad.2. 8. Elementy stalowe z zestawienia z rysunku K-9 opisane są na rysunku K-11

*9. Na rysunku K-9 w zestawieniu elementów stalowych widnieją pozycje 8. PI-1 2 C120 oraz 9 Słupy 4xL75x75x8 prosimy o wskazanie tych elementów na dokumentacji gdzie są montowane.*

Ad. 2.9. Elementy stalowe z zestawienia z rysunku K-9 opisane są na rysunku K-11. Wszystkie wątpliwości będą na bieżąco wyjaśniane w trakcie realizacji inwestycji. wszystkie doprecyzowania i wątpliwości również. Dotyczy to także lokalizacji poszczególnych elementów.

*10. Na rysunku K-9 w zestawieniu elementów stalowych widnieje pozycja 8. PI-1 2 C120, gdzie wskazano długość 44,8 m w ilości 1 odcinka. Prosimy o wskazanie gdzie ma być taki długi element zamontowany i jak dostarczony na budowę.*

Ad. 2.10. W zestawieniach stali została podana całkowita zsumowana długośc elementów w celu ułatwienia wykonania kosztorysu ofertowego przez uczestników przetargu ( nie muszą sami sumować długości poszczególnych elementów)

3. W celu złożenia rzetelnej oferty oraz równej i uczciwej konkurencji prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Ad. 3. Termin został przedłużony do 07.03.2023 roku do godz. 10:00

4. W związku z brakiem dokumentacji montażu posadowienia konstrukcji stalowej - Wykonawca może wykonać projekt warsztatowy jednak to projektant odpowiada za miejsce posadowienia konstrukcji stalowej. Detale na które Zamawiający się powołuje w wyjaśnieniach tj. K9 oraz K11 nie są odpowiedzią na pytania, gdyż są niespójne dlatego W celu złożenia rzetelnej oferty oraz równej i uczciwej konkurencji prosimy o szczegółowe wyjaśnienia.

Ad.4. Projektant uważa, że rysunki są spójne i jasne. Wszystkie wątpliwości będą na bieżąco wyjaśniane w trakcie realizacji inwestycji.

5. Projekt rozbiórki nie był wykonany – na jakiej podstawie projektant wykonał obliczenia?

Ad.5. Obliczenia nowych elementów konstrukcyjnych nie są związane z elementami przeznaczonymi do rozbiórki.

6. W nawiązaniu do pytania nr 5:

*Na rysunku K-09 napisano „Winda oraz jej obudowa zgodnie z odrębnym opracowaniem”. Prosimy o udostępnienie ww „ odrębnego opracowania” zawierającego szczegółowy opis techniczny obudowy windy i jej zamontowania.*

Brak odpowiedzi, prosimy o udostępnienie opisu technicznego oraz zestawienia stali.

Ad.6. Wykonanie windy oraz samonośnej pod konstrukcji stalowej wraz z obudową po stronie dostawcy/wykonawcy windy. W ofercie należy ująć koszt wykonania windy, samonośnej konstrukcji stalowej oraz obudowy szybu.

7. W nawiązaniu do pytania nr 6:

*Wieniec żelbetowy. Na rysunku K-9 oznaczony jest wieniec żelbetowy 30x30 cm. Na pozostałych rysunkach i przekrojach jest brak wieńca żelbetowego. Prosimy o aktualizację dokumentacji wykonawczej z umiejscowieniem wieńca żelbetowego, oznaczeniem jego wysokości i wymiarów.*

Państwa odpowiedź nie jest wystarczająca. Prosimy o udostępnienie dokumentacji i jasno wskazujących **rzędne wysokościowe** wieńca i konstrukcji stalowych oraz umiejscowienia w przekrojach ściany wieńca i konstrukcji stalowych.

Ad. 7. Wieniec W-1 wskazany jest na rysunkach. Oczywiście można jeszcze dopisywać opis wieńca na innych rysunkach, ale dublowanie opisów prowadzi do braku czytelności rysunków.

8. W nawiązaniu do pytania nr 7:

*Prosimy o potwierdzenie wymiarów wieńca żelbetowego i jego umiejscowienie na rzutach i przekrojach, gdyż ściany mają szerokość 50 cm oraz doprecyzowanie umiejscowienia murłaty na wieńcu wraz z wykazanym i naniesionym oparciem belek stalowych na wieńcu w przekrojach. Gdyż z udostępnionej dokumentacji te elementy nie współdziałają i nie wynika czy aby zostały przeliczone wytrzymałościowo uwzględniając obciążenia z dachu.*

 Na rysunku brak rzędnych wysokościowych

Ad. 8. Potwierdzam wymiar wieńca 30 x 30 cm.

9. Jakie jest połączenie słupa drewnianego więźby dachowej z belką stalową konstrukcji stalowej (S1 wraz z HEB200)?

Ad. 9. Detale opisane są na rysunku K-11. Wszystkie wątpliwości będą na bieżąco wyjaśniane w trakcie realizacji inwestycji. wszystkie doprecyzowania i wątpliwości również. Dotyczy to także łączenia poszczególnych elementów.

10. Czy po demontażu dachu – do ponownej konstrukcji używamy więźby oraz pokrycia dachowego z odzysku czy używamy nowych elementów?

Ad. 10. Projektantowi trudno ocenić obecny stan więźby dachowej, ponieważ projekt wykonywany był przed paroma laty. Od tego czasu stan więźby dachowej mógł ulec zmianie na gorszy. Uważam, że decyzje o ewentualnym użyciu elementów więźby z odzysku trzeba będzie podejmować w ramach nadzoru autorskiego.

11. Dostałem od firmy informacje na temat stropu WPS, że w pomieszczeniu 1.9 (Należałoby wprowadzić dodatkowe elementy konstrukcyjne pod słupki więźby dachowej (aby odciążyć strop) lub zmniejszyć rozpiętości pól stropowych, które na ten moment osiągają nawet 8,47 m.) - jakie rozwiązanie w tej sytuacji podjąć?

Ad. 11. Na etapie budowy zostaną wydawane stosowne nadzory autorskie. Należy przyjąć jedno z rozwiązań technicznych.

Równocześnie zmienia się Termin składania i otwarcia na dzień 07.03.2023 roku

termin składania ofert do dnia 07.03.2023 roku do godz. 10:00,

termin otwarcia ofert dnia 07.03.2023 roku godz. 13:00,

Załącznikiem do powyższego stanowi zmodyfikowany SWZ z dnia 28.02.2023 roku.

Z poważaniem,